|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| MANEJO Y CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Se debe prevenir la presencia de residuos sólidos abandonados en las instalaciones de Metcol ltda, para evitar la existencia de depósito incontrolados de residuos orgánicos e inorgánicos.  Los operarios después de realizar la limpieza de la maquina deberá recogerla y llevarla al tanque y sitio definido. |
| RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSO | El personal que genera papel archivo, deberá recogerlo y depositarlo al tanque en el sitio definido.  Recolección y almacenamiento de residuos sólidos: la recolección de los residuos sólidos generados en la planta deberá ser realizada diariamente, por todo el personal y en cada área que estos se generen. La clasificación y almacenado de los residuos sólidos recolectados deberá ser de acuerdo a lo establecido y definido en el punto ecológico teniendo en cuenta los señalamiento de los tanques. |
| RESIDUOS RECICLABLE INDUSTRIALES | Los residuos industriales reciclables generados en los puestos de trabajo, los operarios tienen la responsabilidad de reunirlos ordenadamente para su traslado al área de acopio. El reciclaje de estos residuos es realizado por una empresa autorizada.  Los residuos industriales no reciclables se le dará tratamiento igual que lo residuos asimilables a domiciliarios no reciclable, en el recipiente asignado para tal fin, según la clasificación que se ha hecho en cada recipiente.  Los residuos industriales líquidos son recogidos en recipientes plásticos y ubicados en el punto ecológico. |
| RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO TRANSITORIOS DE RESIDUOS PELIGROSOS | Estos son recogidos con los elementos de protección necesarios, para ser depositados en el respectivo contenedor señalado.  El almacenamiento temporal se realiza en el señalado punto ecológico, para que luego sea transportado por la empresa encargada por tal fin, con toda la reglamentación y cuidado que exige las leyes colombianas y las normas internas de la empresa. |

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos, en forma correcta, eficiente y segura en el manejo y darle la disposición transitoria de los residuos industriales generados y los residuos orgánicos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICACION | | | CONSTITUIDO POR | DISPONER EN |
| DESECHOS | RESIDUOS  SOLIDOS | RESIDUOS APROVECHABLES | Papel archivo, cartón, sobre de manila, plástico, | Bolsa de color **BLANCO** |
| RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES | Residuos de comida, residuos vegetales | Bolsa de color **VERDE** |
| RESIDUOS NO APROVECHABLES | Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, residuos de barrido. | Bolsa de color **NEGRO** |
| APROVECHABLESMETÁLICOS y NO METÁLICOS | Viruta, residuos metálicos, teflón (100% y grafitado), aluminio | CANECAS METALICAS |
| PELIGROSOS | Todos los elementos contaminados por productos derivados del petróleo:  caja de cartón, envases plásticos, resto de madera, envases de pinturas, brochas, sobrantes varilla de soldadura, aserrín, lapiceros, papel, bolsas, asbestos, babitado, papel aluminio. | Bolsa de color ROJO y tanque  Asignado. |
| RESIDUOS  LÍQUIDOS | NO REUTILIZABLE | Lodos, aceites en des uso, Varsol. | Pimpinas |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HISTORIAL DE REVISIONES | | |
| FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO | ACTUALIZACION |
| 27-04-2011 | El documento se generó para su implementación. | 1 |
| 27/07/2022 | Se le ajustó el título de residuos al procedimiento, se actualizo al código de colores vigente de bolsas y se actualizo el listado de residuos generados. | 2 |